
**Universidad Tecnológica Nacional**

**Facultad Regional Córdoba**



**Anteproyecto de Grado**

***“Dispositivo para comunicación y ubicación en terrenos agrestes.”***

Integrantes:

Navarro Facundo Emilio 63809

Nobile Jonathan Bleddyn 69325

Docentes de la Cátedra de proyecto Final:

Ing. Rabinovich Daniel

Ing, Galleguillo Juan

Ing. Gaydou

**1. Objetivo:**

Desarrollar e implementar un dispositivo, que sea capaz de enlazarse a otros en tiempo real a través de una red de malla, utilizando protocolo LoRa o protocolo IEEE802.11 LR.

**2. Introducción a los protocolos de comunicación de largo alcance:**

Protocolo LoRa: LoRa es una tecnología inalámbrica que emplea la modulación patentada por Semtech denominada Chirp Spread Spectrum o (CSS).

Protocolo WiFi en modo 802.11 LR: Este modo es un modo patentado por Espressif que puede alcanzar un rango de línea de visión de un kilómetro.

Característica de la red:

* Es una topología en la que los nodos se comunican entre sí directamente (si están dentro del alcance) o indirectamente a través de nodos intermedios.
* Diseñada para la comunicación confiable de pequeñas cantidades de datos a largas distancias (cientos de metros o hasta kilómetros).
* La comunicación se realiza a través de una red inalámbrica de arquitectura Ad-Hoc (Dispositivos en la misma capa o nivel).
* Banda de frecuencia que no requiere autorización: 915 – 928 MHz (ENACOM).
* Envío bidireccional de pequeños paquetes de datos.
* Conectividad segura, mediante triple encriptación.
* Sensibilidad de hasta -148dbm.
* Baja potencia.

**3. Propuesta Técnica**

Al encender el dispositivo se indica con un led el estado de “encendido” , esté busca y se conecta a la red. Con los nodos conectados a la red, los mismos se pueden comunicar, en caso de emergencia enviara sus coordenadas de posición, que se utilizaran para calcular distancia y determinar un punto cardinal. Cada nodo podrá observar la información a través de un Display.

El desarrollo está orientado a hacer uso racional de módulos de terceros, con intención de realizar la mayor parte de diseño. El software será propio, utilizando librerías disponibles y software libre.

Las pruebas de campo se harán con él dispositivo y con nodos de terceros para comprobar su utilidad.

